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Załącznik nr 3 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  – dron edukacyjny z zestawem rozszerzonym
Parametry techniczne drona

	Lp.
	Parametr
	Wymagania minimalne

	1
	Typ urządzenia
	Programowalny dron edukacyjny (kwadrokopter) przeznaczony do lotów w pomieszczeniach i na zewnątrz

	2
	Masa startowa
	Maks. 100 g (z akumulatorem i śmigłami)

	3
	Wymiary
	100 × 100 × 50 mm (bez osłon śmigieł) +/- 10%

	4
	Śmigła
	Z możliwością montażu osłon śmigieł

	5
	Maksymalny czas lotu
	Min. 10 min na jednym akumulatorze

	6
	Maksymalna odległość lotu
	Min. 100 m

	7
	Maksymalna prędkość
	Min. 8 m/s

	8
	Maksymalna wysokość lotu
	Min. 30 m

	9
	Czujniki i stabilizacja
	System pozycjonowania wizyjnego (kamera skierowana w dół) umożliwiający precyzyjny zawis w pomieszczeniu; dalekomierz (czujnik odległości od podłoża); barometr; diody LED sygnalizujące stan

	10
	Kamera – zdjęcia
	Min. 5 Mpix (2592 × 1936), format JPG

	11
	Kamera – wideo
	Min. 1280 × 720 (HD), 30 kl./s, format MP4

	12
	Kamera – pozostałe
	Kąt widzenia (FOV) min. 82°; elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS)

	13
	Łączność
	Wi-Fi 2,4 GHz (802.11n); podgląd obrazu na żywo w jakości min. 720p; układ dwóch anten zapewniający stabilną transmisję

	14
	Akumulator
	Wymienny akumulator Li-Po o pojemności min. 1100 mAh, napięcie 3,8 V

	15
	Ładowanie
	Port USB w dronie; ładowarka wielostanowiskowa (hub) do sekwencyjnego ładowania min. 3 akumulatorów

	16
	Funkcje bezpieczeństwa
	Automatyczny start i lądowanie; automatyczne lądowanie po utracie łączności (failsafe); ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania akumulatora; osłony śmigieł

	17
	Funkcje lotu
	Dedykowane tryby automatycznego pilotażu (np. obrót, zawis, akrobacje 3D)

	18
	Sterowanie
	Bezpłatna aplikacja mobilna na systemy Android i iOS; obsługa zewnętrznego kontrolera (gamepada) Bluetooth

	19
	Programowanie
	Możliwość programowania drona na co najmniej dwóch poziomach zaawansowania: wizualnym/blokowym (np. w środowisku Scratch lub równoważnym) oraz tekstowym (np. Python, Swift lub JavaScript) za pośrednictwem otwartego, publicznie udokumentowanego interfejsu programowania aplikacji (SDK). Dostępność bezpłatnej, dedykowanej aplikacji edukacyjnej ułatwiającej naukę kodowania.

	20
	Kompatybilność z VR
	Aplikacja sterująca drona musi posiadać wbudowaną funkcję podglądu obrazu na żywo (FPV) w trybie VR (obraz dzielony na ekranie smartfona), umożliwiającą współpracę z ogólnodostępnymi goglami VR na smartfon (możliwość rozbudowy zestawu w przyszłości).

	21
	Gwarancja
	Min. 24 miesiące gwarancji producenta lub importera realizowanej na terenie RP


4. Wymagana zawartość jednego zestawu
	Lp.
	Element
	Liczba

	1
	Dron
	1 szt.

	2
	Śmigła (pary, łącznie z zapasowymi)
	min. 4 pary

	3
	Osłony śmigieł
	1 komplet

	4
	Akumulator
	min. 3 szt.

	5
	Ładowarka wielostanowiskowa (hub) do akumulatorów
	1 szt.

	6
	Kabel USB do ładowania
	1 szt.

	7
	Narzędzie do demontażu śmigieł
	1 szt.



