Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania zamówień publicznych
w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach 

o wartości poniżej 170 000 złotych

...................................................................................


........................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy)





(miejscowość, data)









Formularz oferty cenowej

ZAMAWIAJĄCY

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”

40-132 Katowice, ul. ks. kard. St. Wyszyńskiego 7

WYKONAWCA

Nazwa firmy: .............................................................................................................................................
Adres: ........................................................................................................................................................
Regon: ......................................................................................................................................................

NIP: ...........................................................................................................................................................

Tel./fax: .....................................................................................................................................................

e-mail:.....................................@.................................... www.: ............................................................

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na przedmiot zamówienia : 
Zakup, dostawa i montaż 2 monitorów wielkoformatowych oraz synchronizacja systemu z obecnym systemem przekazywania obrazu i dźwięku do auli dolnej
· Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

· Oświadczamy, że posiadamy niezbędne doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

· Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

· Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie podanym przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.

· Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wsparciu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

· Oferujemy spełnienie przedmiotu zamówienia  za cenę:
	Lp.
	Cechy produktu
	Ilość sztuk
	Cena  netto/sztuka
	Cena brutto/

sztuka
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1.
	Monitor do systemu Audio Wideo – specyfikacja:

Wyświetlacz:
- Przekątna ekranu: 98’’

- Rodzaj matrycy: VA(Direct)

- Rozdzielczość: 3,840 x 2,160

- Wielkość piksela: (szer. x wys.): 0,562 x 0,562 mm

- Jasność (standardowa): 700 nit

- Współczynnik kontrastu: 5,500:1

- Kąt widzenia (poziomy/pionowy): 178/178

- Czas reakcji: 8 ms

- Gama kolorów: NTSC 72%

- Haze: 25%

- Częstotliwość skanowania w poziomie: 30~81kHz

- Maksymalna częstotliwość piksela: 594 MHz

- Częstotliwość skanowania w pionie: 48~75Hz

- Contrast Ratio (Dynamic): Mega

- Operationa Time Support: 24/7

Łączność:

- Wejście HDMI: 3

- Wejście DP: 1

- Wersja HDMI: 2

- Wersja DP: 1.2

- Wersja HDCP: 2.2

- USB: 2

- Wejście IR: tak

- Wejście audio: nie
- Wyjście Audio: Stereo Mini Jack

- Wejście RS232: tak

- Wyjście RS232: tak

- Wejście RJ45: tak

- WiFi: tak

- Bluetooth: tak

Pobór prądu:

- Źródło zasilania: AC100-240V 50/60Hz

- Zużycie energii elektrycznej (tryb wł.): 517 W

- Zużycie energii elektrycznej (tryb uśpienia): 0,5 W

Wymiary:

- 2193.2 x 1248.8 x 48.1 mm

Waga:

56,3 kg

Parametry operacyjne:

- Temperatura: 0℃~ 40℃
- Wilgotność: 10 ~ 80%, non-condensing

Parametry fizyczne:

- Standard VESA: 600 x 400 mm

- Szerokość obudowy: 14.8 mm (even)
- Kolor ramy: czarny
SoC:

- Wersja systemu operacyjnego: Tizen 7.0

- Pamięć flash: 16GB

Certyfikacja i zgodność:

- EMC: Class A

- Bezpieczeństwo: 60950-1, 62368-1

Zestaw powinien zawierać: mocowanie kompatybilne z proponowanym urządzeniem

lub sprzęt równoważny, należy podać parametry (specyfikację):
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Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace montażowe i integracyjne na okres minimum 

………………………… miesięcy.
…………………………………

podpis Wykonawcy lub podpis osobisty osób 

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
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